

1. 根据实际情况修改代码中的传感器数量和传感器ID



1. 连接硬件到树莓派的接口：



1. 拷贝代码到树莓派，用gcc编译(gcc安装过程略，官方系统自带)

gcc vl53\_tof.c -o vl53\_tof

1. 执行编译生成的可执行文件，观察结果

./vl53\_tof

